(module easyeda2kicad:TO-263-7_L10.2-W8.9-P1.27-LS15.2-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.25) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-263-7_L10.2-W8.9-P1.27-LS15.2-BL (at 0 9.25) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -5.25 0.00) (size 10.60 9.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -3.81 5.25 0.00) (size 1.00 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -2.54 5.25 0.00) (size 1.00 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.27 5.25 0.00) (size 1.00 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.27 5.25 0.00) (size 1.00 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 2.54 5.25 0.00) (size 1.00 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 3.81 5.25 0.00) (size 1.00 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 5.25 0.00) (size 1.00 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TPS74901KTWR/TPS74901KTWR.3dshapes/TO-263-7_L10.2-W8.9-P1.27-LS15.2-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.050 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)