(module easyeda2kicad:SOT-23-5_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-23-5_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BR (at 0 4.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 1.15 0.95 90.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.15 0.00 90.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.15 -0.95 90.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.15 -0.95 90.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -1.15 0.95 90.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TPS76433DBVT/TPS76433DBVT.3dshapes/SOT-23-5_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BR.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)