(module "TPS7A4901DRBR" (layer F.Cu)
  (descr "VSON (8)**")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.175 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.175 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TPS7A4901DRBR" (at -0.175 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.400 -0.975 90) (size 0.310 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.400 -0.325 90) (size 0.310 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.400 0.325 90) (size 0.310 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.400 0.975 90) (size 0.310 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.400 0.975 90) (size 0.310 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.400 0.325 90) (size 0.310 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.400 -0.325 90) (size 0.310 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.400 -0.975 90) (size 0.310 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.325 -1.287 0) (size 0.230 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.325 -1.287 0) (size 0.230 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.325 1.287 0) (size 0.230 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.325 1.287 0) (size 0.230 0.825) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.000 -0 0) (size 1.500 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TPS7A4901DRBR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
