(module "TQ2L5V" (layer F.Cu)
  (descr "TQ2-L-5V-1")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 5.080 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.080 -3.81) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TQ2L5V" (at 5.080 -3.81) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.160 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.620 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 5.080 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.540 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TQ2-L-5V.stp
    (at (xyz 0.1999999969963 0.14999999774723 -0.0078740158653635))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
