(module TQ2SA-1.5V (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_TQ2_SA_PAN (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -5.0546 -5.0673) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.0546 -2.5273) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.0546 0.0127) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.0546 2.5527) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -5.0546 5.0927) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 5.0546 5.0927) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 5.0546 2.5527) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 5.0546 0.0127) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 5.0546 -2.5273) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 5.0546 -5.0673) (size 2.5146 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
