(module TRANS_DMN3016LFDE-7 (layer F.Cu) (tedit 6927F5DD)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.79127 -1.91109 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TRANS_DMN3016LFDE-7 (at 7.86714 1.84556 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd custom (at -0.9 -0.65) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.24 -0.19)
          (xy 2.04 -0.19)
          (xy 2.04 0.19)
          (xy 1.68 0.19)
          (xy 1.68 0.46)
          (xy 2.04 0.46)
          (xy 2.04 0.84)
          (xy -0.24 0.84)
          (xy -0.24 0.46)
          (xy 0.12 0.46)
          (xy 0.12 0.19)
          (xy -0.24 0.19)
        ) (width 0.025)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd rect (at -0.9 0.0) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.9 0.65) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.9 0.65) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.9 0.0) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.9 -0.65) (size 0.5 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.0 0.65) (size 0.92 0.285) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)