(module TRANS_IRF540NSTRLPBF (layer F.Cu) (tedit 6377A28B)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.965 -7.6 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TRANS_IRF540NSTRLPBF (at 3.56 7.6 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 4.445 0.0) (size 8.89 11.43) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.985 2.54) (size 3.81 2.08) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -6.985 -2.54) (size 3.81 2.08) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)