(module TRANS_STL9P3LLH6 (layer F.Cu) (tedit 6564C848)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.905 -3.429 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TRANS_STL9P3LLH6 (at 11.684 2.921 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.525 -0.975) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.525 -0.325) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.525 0.325) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.525 0.975) (size 0.75 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.7 0.0) (size 2.4 2.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5_1 smd rect (at 0.0 -1.49) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5_2 smd rect (at 0.0 1.49) (size 0.4 0.53) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)