(module TRIM_35WR10KLFTR (layer F.Cu) (tedit 63746C0B)
  (descr "<b>3 mm SMD Trimming Potentiometer</b> Side Adjust<p>Source: http://www.bourns.com/data/global/PDFs/3223.PDF")
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.97661) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TRIM_35WR10KLFTR (at 0 2.99686) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 -1) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.65 0) (size 1.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.6 1) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
