(module TRIM_P0915N-FC15BR100K (layer F.Cu) (tedit 6509FE5A)
  (fp_text reference REF** (at -3.175 -6.096) (layer F.SilkS))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.75 0) (size 4.2 2.1) (drill oval 2 1.4) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.75 0) (size 4.2 2.1) (drill oval 2 1.4) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 7.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.5 7.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 7.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
