(module TRIM_PTA2043-2010CIB103 (layer F.Cu) (tedit 64BEA254)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -14.725 -7.41 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TRIM_PTA2043-2010CIB103 (at -3.295 7.41 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -16.75 -1.75) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -16.75 1.75) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 16.75 -1.75) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -11.4 -4.25) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole circle (at 11.4 -4.25) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at -12.6 4.25) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole circle (at 12.6 4.25) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
)