(module TRON (layer F.Cu) (tedit 653106DD)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.54 1.27) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at 0.6 -15.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.6 -14.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.6 -13.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.6 -12.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.6 -11.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.6 -10.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.6 -9.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 0.6 -8.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 0.6 -7.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 0.6 -6.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 0.6 -5.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 0.6 -4.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 0.6 -3.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 0.6 -2.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 0.6 -1.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 2 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 3 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 4 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 5 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 6 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 7 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 8 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 9 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 10 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 11 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 12 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 13 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 14 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 15 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 16 -0.6 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 17 -0.6 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 18 -0.6 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 19.4 -1.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 19.4 -2.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 19.4 -3.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 19.4 -4.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 19.4 -5.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 19.4 -6.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 19.4 -7.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 19.4 -8.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 19.4 -9.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 19.4 -10.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 19.4 -11.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 19.4 -12.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at 19.4 -13.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at 19.4 -14.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at 19.4 -15.45) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at 18 -16.3 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd rect (at 17 -16.3 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at 16 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd rect (at 15 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd rect (at 14 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd rect (at 13 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd rect (at 12 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd rect (at 11 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd rect (at 10 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 57 smd rect (at 9 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd rect (at 8 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd rect (at 7 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd rect (at 6 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61 smd rect (at 5 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 62 smd rect (at 4 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 63 smd rect (at 3 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 64 smd rect (at 2 -16.3 90) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 65 smd rect (at 6.5 -11.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 66 smd rect (at 6.5 -8.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 67 smd rect (at 6.5 -5.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 68 smd rect (at 10 -11.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 69 smd rect (at 10 -8.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 70 smd rect (at 10 -5.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 71 smd rect (at 13.5 -11.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 72 smd rect (at 13.5 -8.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 73 smd rect (at 13.5 -5.45 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 74 smd rect (at 19.12 -27.07 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 75 smd rect (at 0.88 -27.07 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
