(module easyeda2kicad:SW-TH_TS-1091B-A4B3-D2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.97) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_TS-1091B-A4B3-D2 (at 0 4.97) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -0.97 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.55 -0.97 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.00 0.97 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TS-1091B-A4B3-D2/TS-1091B-A4B3-D2.3dshapes/SW-TH_TS-1091B-A4B3-D2.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.650 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)