(module easyeda2kicad:SW-SMD_4P-L5.1-W5.1-P3.70-LS6.5-TL-2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.85) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-SMD_4P-L5.1-W5.1-P3.70-LS6.5-TL-2 (at 0 5.85) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.30 -1.85 0.00) (size 1.70 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 3.30 -1.85 0.00) (size 1.70 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.30 1.85 0.00) (size 1.70 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.30 1.85 0.00) (size 1.70 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TS-1187A-B-A-B/TS-1187A-B-A-B.3dshapes/SW-SMD_4P-L5.2-W5.2-H1.5-LS6.4-P3.70.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)