(module TS1088R02026 (layer F.Cu) (tedit 6350F008)
  (descr TS-1088R-02026-1)
  (tags Switch)
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at -0.03302 -3.70332) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TS1088R02026 (at -0.00254 3.64744) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.225 0) (size 1.05 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.225 0) (size 1.05 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TS-1088R-02026.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model D:/SW_SPST_B3U-1000P.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
