(module "TS1107A1AP" (layer F.Cu)
  (descr "TO-92")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 1.270 -1.075) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 1.270 -1.075) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TS1107A1AP" (at 1.270 -1.075) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.270 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (model L78L09ABZ.stp
    (at (xyz 0 0.049999999249075 0.085039373457901))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
