(module "TS18517SL160SMTTR" (layer F.Cu)
  (descr "TS18-5-17-SL-160-SMT-TR-1")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TS18517SL160SMTTR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.150 -1.9 90) (size 1.000 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.150 -1.9 90) (size 1.000 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.150 1.9 90) (size 1.000 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.150 1.9 90) (size 1.000 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TS18-5-17-SL-160-SMT-TR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
