(module Button_Switch_SMD:Panasonic_EVQPUM_EVQPUD (layer F.Cu) (tedit 62BEC8ED)
  (descr http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/ATV0000/ATV0000CE5.pdf)
  (tags "SMD SMT SPST EVQPUM EVQPUD")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW (at 0 4.5) (layer F.Fab))
  (pad "" thru_hole circle (at -0.85 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 0.85 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" smd rect (at 2.3 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -2.3 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.675 1.55) (size 1.15 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.675 1.55) (size 1.15 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/Panasonic_EVQPUM_EVQPUD.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
