(module easyeda2kicad:SW-SMD_TS24CA (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.77) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-SMD_TS24CA (at 0 4.77) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.30 -0.77 0.00) (size 0.90 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.30 -0.77 180.00) (size 0.90 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.67 0.77 180.00) (size 1.20 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.68 0.77 180.00) (size 1.20 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -0.85 -0.77) (size 0.70 0.70) (drill 0.70) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.85 -0.77) (size 0.70 0.70) (drill 0.70) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TS24CA/TS24CA.3dshapes/SW-SMD_TS24CA.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.130 0.400))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)