(module "TS25P05G" (layer F.Cu)
  (descr "TS25P05G-1")
  (tags "Bridge Rectifier")
  (fp_text reference BR** (at 13.225 -0.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 13.225 -0.75) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TS25P05G" (at 13.225 -0.75) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.295 2.295) (drill 1.53) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 2.295 2.295) (drill 1.53) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 17.500 -0) (size 2.295 2.295) (drill 1.53) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 2.295 2.295) (drill 1.53) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TS25P05G.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
