(module TS3008 (layer F.Cu) (tedit 67001533)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "TS3008" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.15 -20.72) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.15 -19.42) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.15 -18.12) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -0.15 -16.82) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -0.15 -15.52) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -0.15 -14.22) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -0.15 -12.92) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -0.15 -11.62) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -0.15 -10.32) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -0.15 -9.02) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -0.15 -7.72) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -0.15 -6.42) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -0.15 -5.12) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -0.15 -3.82) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -0.15 -2.52) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -0.15 -1.22) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 1.8 0.28) (size 0.7112 1.4224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 3.1 0.28) (size 0.7112 1.4224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 4.4 0.28) (size 0.7112 1.4224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 5.7 0.28) (size 0.7112 1.4224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 7.0 0.28) (size 0.7112 1.4224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 8.3 0.28) (size 0.7112 1.4224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 9.6 0.28) (size 0.7112 1.4224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 10.9 0.28) (size 0.7112 1.4224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 12.85 -1.22) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 12.85 -2.52) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 12.85 -3.82) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 12.85 -5.12) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 12.85 -6.42) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 12.85 -7.72) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 12.85 -9.02) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 12.85 -10.32) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 12.85 -11.62) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 12.85 -12.92) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 12.85 -14.22) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 12.85 -15.52) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 12.85 -16.82) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 12.85 -18.12) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 12.85 -19.42) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 12.85 -20.72) (size 1.4224 0.7112) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)