(footprint TS3008C (layer F.Cu) (tedit 670AA65A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 7.0 -22.0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TS3008C (at 7.0 1.5 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 0.2 -19.136) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.2 -18.12) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.2 -17.104) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.2 -16.088) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.2 -15.072) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.2 -14.056) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.2 -13.04) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 0.2 -12.024) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 0.2 -11.008) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 0.2 -9.992) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 0.2 -8.976) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 0.2 -7.96) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 0.2 -6.944) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 0.2 -5.928) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 0.2 -4.912) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 0.2 -3.896) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 0.2 -2.88) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 0.2 -1.864) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 1.162 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 2.178 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 3.194 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 4.21 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 5.226 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 6.242 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 7.258 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 8.274 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 9.29 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 10.306 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 11.322 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 12.338 -0.2) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 13.3 -1.864) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 13.3 -2.88) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 13.3 -3.896) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 13.3 -4.912) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 13.3 -5.928) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 13.3 -6.944) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 13.3 -7.96) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 13.3 -8.976) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 13.3 -9.992) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 13.3 -11.008) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 13.3 -12.024) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 13.3 -13.04) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 13.3 -14.056) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 13.3 -15.072) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at 13.3 -16.088) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at 13.3 -17.104) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at 13.3 -18.12) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at 13.3 -19.136) (size 0.75 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd rect (at 12.338 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at 11.322 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd rect (at 10.306 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd rect (at 9.29 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd rect (at 8.274 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd rect (at 7.258 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd rect (at 6.242 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd rect (at 5.226 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 57 smd rect (at 4.21 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd rect (at 3.194 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd rect (at 2.178 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd rect (at 1.162 -20.8) (size 0.7 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)