(module "TSC105D3H000" (layer F.Cu)
  (descr "TSC-105D3H,000-2")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 5.080 -2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.080 -2.54) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TSC105D3H000" (at 5.080 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.160 -5.08) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.540 -5.08) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -5.08) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TSC-105D3H,000.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
