(module Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-5 (layer F.Cu) (tedit 5A02FF57)
  (descr "5-pin TSOT23 package, http://cds.linear.com/docs/en/packaging/SOT_5_05-08-1635.pdf")
  (tags TSOT-23-5)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.45) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TSOT-23-5 (at 0 2.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at 1.31 -0.95) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.31 0.95) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.31 0.95) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.31 0) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.31 -0.95) (size 1.22 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/TSOT-23-5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
