(module TSSOP-16 (layer F.Cu) (tedit 64135DCA)
  (descr "<b>Thin Shrink Small Outline Plastic 16</b><p>MAX3223-MAX3243.pdf")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.1456 0.8328 900) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TSSOP-16 (at 3.1362 0.0828 900) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.275 2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.625 2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.975 2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -0.325 2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 0.325 2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.975 2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 1.625 2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 2.275 2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 2.275 -2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 1.625 -2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 0.975 -2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 0.325 -2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -0.325 -2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -0.975 -2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -1.625 -2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at -2.275 -2.9178) (size 0.3048 0.9906) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)