(module "TSW-120-XX-YY-D" (layer F.Cu)
  (descr "TSW-120-XX-YY-D")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TSW-120-XX-YY-D" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 17.78 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 20.32 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 25.4 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 25.4 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 27.94 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 27.94 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 30.48 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 30.48 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 33.02 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 33.02 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 35.56 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 35.56 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 38.1 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 38.1 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 40.64 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 40.64 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 43.18 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 43.18 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 45.72 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 45.72 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 48.26 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 48.26 -2.54) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TSW-120-07-L-D.stp
    (at (xyz 0.94055115707277 0.049999999249075 0.10984251818319))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
