(module TTGO-Micro32 (layer F.Cu) (tedit 642EF377)
  (fp_text reference REF** (at 0 -10.5) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user ANT (at -2.4 -8) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd roundrect (at -6.3 -5.9) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -6.3 -4.91) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -6.3 -3.92) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -6.3 -2.93) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -6.3 -1.94) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -6.3 -0.95) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -6.3 0.04) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -6.3 1.03) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -6.3 2.02) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -6.3 3.01) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -6.3 4) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -6.3 4.99) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at -6.3 5.98) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at -6.3 6.97) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at -6.3 7.96) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 6.374148 7.95981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at 6.374148 6.96981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 26 smd roundrect (at 6.374148 5.97981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 27 smd roundrect (at 6.374148 4.98981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 28 smd roundrect (at 6.374148 3.99981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 29 smd roundrect (at 6.374148 3.00981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 30 smd roundrect (at 6.374148 2.01981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 31 smd roundrect (at 6.374148 1.02981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 32 smd roundrect (at 6.374148 0.03981 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 33 smd roundrect (at 6.374148 -0.95019 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 34 smd roundrect (at 6.374148 -1.94019 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 35 smd roundrect (at 6.374148 -2.93019 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 36 smd roundrect (at 6.374148 -3.92019 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 37 smd roundrect (at 6.374148 -4.91019 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 38 smd roundrect (at 6.374148 -5.90019 180) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at -3.50019 9.425852 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 0.45981 9.425852 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 1.44981 9.425852 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 2.43981 9.425852 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at -1.52019 9.425852 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at -0.53019 9.425852 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at -2.51019 9.425852 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 3.42981 9.425852 270) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 39 smd roundrect (at 0.1 3 270) (size 4.5 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 39 thru_hole circle (at 0.1 3 270) (size 2.9 2.9) (drill 2.5) (layers *.Cu F.Mask))
)
