(module TTSOP-16 (layer F.Cu) (tedit 65A2D219)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.71878 -4.661462 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "TTSOP-16" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -0.325 2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.325 2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.975 2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.625 2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.975 2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 1.625 2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 2.275 2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -2.275 2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -0.325 -2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 0.325 -2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -0.975 -2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -1.625 -2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 0.975 -2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 1.625 -2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 2.275 -2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -2.275 -2.8) (size 0.35 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)