(module easyeda2kicad:USB-C-SMD_TYPE-611-T3-W (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-C-SMD_TYPE-611-T3-W (at 0 6.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A1 smd rect (at -3.35 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B12 smd rect (at -3.05 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A4 smd rect (at -2.55 -2.54 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B9 smd rect (at -2.25 -2.54 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B8 smd rect (at -1.75 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at -1.25 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B7 smd rect (at -0.75 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A6 smd rect (at -0.25 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A7 smd rect (at 0.25 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B6 smd rect (at 0.75 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A8 smd rect (at 1.25 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd rect (at 1.75 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B4 smd rect (at 2.25 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A9 smd rect (at 2.55 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B1 smd rect (at 3.05 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A12 smd rect (at 3.35 -2.55 0.00) (size 0.30 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 thru_hole oval (at -4.32 2.55 0.00) (size 1.00 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.1999975999999999))
	(pad 18 thru_hole oval (at 4.32 2.55 0.00) (size 1.00 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.1999975999999999))
	(pad 17 thru_hole oval (at 4.32 -1.63 0.00) (size 1.00 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.6999966))
	(pad 20 thru_hole oval (at -4.32 -1.63 0.00) (size 1.00 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.6999966))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.89 -1.10) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.89 -1.10) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TYPE-C-16M-0243MD/TYPE-C-16M-0243MD.3dshapes/USB-C-SMD_TYPE-611-T3-W.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.300 0.900))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)