(module easyeda2kicad:TYPE-C-TH_16PLC-H10.0 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.93) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TYPE-C-TH_16PLC-H10.0 (at 0 5.93) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A2 thru_hole oval (at -2.00 -1.93 0.00) (size 2.00 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.4500098000000001 0.5000243999999999))
	(pad A10 thru_hole oval (at 2.00 -1.93 0.00) (size 2.00 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.4500098000000001 0.5000243999999999))
	(pad B10 thru_hole oval (at -2.00 1.93 0.00) (size 2.00 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.4500098000000001 0.5000243999999999))
	(pad B2 thru_hole oval (at 2.00 1.93 0.00) (size 2.00 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.4500098000000001 0.5000243999999999))
	(pad A1 thru_hole rect (at -3.25 -0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad A4 thru_hole rect (at -2.30 -0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad A5 thru_hole rect (at -1.35 -0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad A6 thru_hole rect (at -0.45 -0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad A7 thru_hole rect (at 0.45 -0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad A8 thru_hole rect (at 1.35 -0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad A9 thru_hole rect (at 2.30 -0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad A12 thru_hole rect (at 3.25 -0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad B1 thru_hole rect (at 3.25 0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad B4 thru_hole rect (at 2.30 0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad B5 thru_hole rect (at 1.35 0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad B6 thru_hole rect (at 0.45 0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad B7 thru_hole rect (at -0.45 0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad B8 thru_hole rect (at -1.35 0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad B9 thru_hole rect (at -2.30 0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(pad B12 thru_hole rect (at -3.25 0.70 0.00) (size 0.62 0.62) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.4200144))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TYPE-C 16PLC-H10.0/TYPE-C 16PLC-H10.0.3dshapes/TYPE-C-TH_16PLC-H10.0.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)