(module easyeda2kicad:USBC-TH_TYPE-C-31-M-15 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.25) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USBC-TH_TYPE-C-31-M-15 (at 0 7.25) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at 0.70 -3.25 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.70 -2.30 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 3 thru_hole oval (at 0.70 -1.35 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 4 thru_hole oval (at 0.70 -0.45 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 5 thru_hole oval (at 0.70 0.45 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 7 thru_hole oval (at 0.70 2.30 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 8 thru_hole oval (at 0.70 3.25 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 9 thru_hole oval (at -0.70 3.25 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 10 thru_hole oval (at -0.70 2.30 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 11 thru_hole oval (at -0.70 1.35 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 12 thru_hole oval (at -0.70 0.45 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 13 thru_hole oval (at -0.70 -0.45 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 15 thru_hole oval (at -0.70 -2.30 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 16 thru_hole oval (at -0.70 -3.25 0.00) (size 0.70 0.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad 17 thru_hole oval (at 1.93 2.00 0.00) (size 1.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5000243999999999 1.3999972))
	(pad 17 thru_hole oval (at 1.93 -2.00 0.00) (size 1.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5000243999999999 1.3999972))
	(pad 17 thru_hole oval (at -1.93 2.00 0.00) (size 1.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5000243999999999 1.3999972))
	(pad 17 thru_hole oval (at -1.93 -2.00 0.00) (size 1.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5000243999999999 1.3999972))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TYPE-C-31-M-15/TYPE-C-31-M-15.3dshapes/USB-C-TH_14P-L8.9-W3.1-H10.0.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)