(module easyeda2kicad:USB-SMD_TYPEC-304YSSW-ACP16 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.38) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-SMD_TYPEC-304YSSW-ACP16 (at 0 6.38) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad B1A12 smd rect (at 3.20 -2.38 0.00) (size 0.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B4A9 smd rect (at 2.40 -2.38 0.00) (size 0.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd rect (at 1.75 -2.38 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A8 smd rect (at 1.25 -2.38 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B6 smd rect (at 0.75 -2.38 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A7 smd rect (at 0.25 -2.38 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A6 smd rect (at -0.25 -2.38 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B7 smd rect (at -0.75 -2.38 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at -1.25 -2.38 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B8 smd rect (at -1.75 -2.38 0.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A4B9 smd rect (at -2.40 -2.38 0.00) (size 0.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A1B12 smd rect (at -3.20 -2.38 0.00) (size 0.60 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 5.12 -1.52 0.00) (size 2.00 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 5.12 2.38 0.00) (size 2.00 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -5.12 2.38 0.00) (size 2.00 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -5.12 -1.52 0.00) (size 2.00 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.89 -1.02) (size 0.80 0.80) (drill 0.80) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.89 -1.02) (size 0.80 0.80) (drill 0.80) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TYPEC-304YSSW-ACP16/TYPEC-304YSSW-ACP16.3dshapes/USB-SMD_TYPEC-304YSSW-ACP16.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.430 0.600))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)