(module easyeda2kicad:USB-C-SMD_TYPEC-305-ACP16 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.05) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-C-SMD_TYPEC-305-ACP16 (at 0 7.05) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A1 smd rect (at 0.88 -2.42 90.00) (size 0.45 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A4 smd rect (at 0.88 -1.63 90.00) (size 0.45 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at 0.88 -0.88 90.00) (size 0.40 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A6 smd rect (at 0.88 -0.18 90.00) (size 0.40 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A7 smd rect (at 0.88 0.53 90.00) (size 0.40 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A8 smd rect (at 0.88 1.23 90.00) (size 0.40 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A9 smd rect (at 0.88 1.98 90.00) (size 0.45 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A12 smd rect (at 0.88 2.77 90.00) (size 0.45 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B1 smd rect (at -0.88 2.77 90.00) (size 0.45 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B4 smd rect (at -0.88 1.98 90.00) (size 0.45 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd rect (at -0.88 1.23 90.00) (size 0.40 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B6 smd rect (at -0.88 0.53 90.00) (size 0.40 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B7 smd rect (at -0.88 -0.18 90.00) (size 0.40 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B8 smd rect (at -0.88 -0.88 90.00) (size 0.40 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B9 smd rect (at -0.88 -1.63 90.00) (size 0.45 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B12 smd rect (at -0.88 -2.42 90.00) (size 0.45 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 thru_hole oval (at -2.03 -3.05 180.00) (size 0.90 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.1999975999999999))
	(pad 18 thru_hole oval (at -2.03 3.05 180.00) (size 0.90 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.1999975999999999))
	(pad 19 thru_hole oval (at 2.03 3.05 180.00) (size 0.90 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.1999975999999999))
	(pad 20 thru_hole oval (at 2.03 -3.05 180.00) (size 0.90 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.1999975999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.00 -3.40) (size 0.70 0.70) (drill 0.70) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.00 3.75) (size 0.70 0.70) (drill 0.70) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TYPEC-305-ACP16/TYPEC-305-ACP16.3dshapes/USB-C-SMD_TYPEC-305-ACP16.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -3.050 1.800))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)