(module Texas_Instruments-DGK0008A-0-0-IPC_A (layer F.Cu) (tedit 650032D9)
(fp_text reference REF** (at -1.8541100000 -2.5750000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -2.1508570000 -0.9750000000 )(size 1.8565040000 0.4979860000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd roundrect (at -2.1508570000 -0.3250000000 )(size 1.8565040000 0.4979860000)(roundrect_rratio 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd roundrect (at -2.1508570000 0.3250000000 )(size 1.8565040000 0.4979860000)(roundrect_rratio 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd roundrect (at -2.1508570000 0.9750000000 )(size 1.8565040000 0.4979860000)(roundrect_rratio 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 5 smd roundrect (at 2.1508570000 0.9750000000 )(size 1.8565040000 0.4979860000)(roundrect_rratio 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 6 smd roundrect (at 2.1508570000 0.3250000000 )(size 1.8565040000 0.4979860000)(roundrect_rratio 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 7 smd roundrect (at 2.1508570000 -0.3250000000 )(size 1.8565040000 0.4979860000)(roundrect_rratio 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 8 smd roundrect (at 2.1508570000 -0.9750000000 )(size 1.8565040000 0.4979860000)(roundrect_rratio 1.0000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/Texas_Instruments_-_UCC28C52DGKR.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
