(module Texas_Instruments-DRV0006A-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 6033D27A)
(fp_text reference REF** (at -1.1750000000 -1.9000000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd roundrect (at -0.9750000000 -0.6500000000 )(size 0.4500000000 0.3000000000)(roundrect_rratio 0.3333333333)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd roundrect (at -0.9750000000 0.0000000000 )(size 0.4500000000 0.3000000000)(roundrect_rratio 0.3333333333)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd roundrect (at -0.9750000000 0.6500000000 )(size 0.4500000000 0.3000000000)(roundrect_rratio 0.3333333333)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd roundrect (at 0.9750000000 0.6500000000 )(size 0.4500000000 0.3000000000)(roundrect_rratio 0.3333333333)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 5 smd roundrect (at 0.9750000000 0.0000000000 )(size 0.4500000000 0.3000000000)(roundrect_rratio 0.3333333333)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 6 smd roundrect (at 0.9750000000 -0.6500000000 )(size 0.4500000000 0.3000000000)(roundrect_rratio 0.3333333333)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 7 smd roundrect (at 0.0000000000 0.0000000000 )(size 1.0000000000 1.6000000000)(roundrect_rratio 0.1000000000)(layers F.Mask F.Cu))
(pad ~ smd roundrect (at 0.0000000000 -0.4500000000 )(size 1.0000000000 0.7000000000)(roundrect_rratio 0.1428571429)(layers F.Paste))
(pad ~ smd roundrect (at 0.0000000000 0.4500000000 )(size 1.0000000000 0.7000000000)(roundrect_rratio 0.1428571429)(layers F.Paste))
(pad ~ thru_hole circle (at 0.0000000000 -0.5500000000 )(size 0.5000000000 0.5000000000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(pad ~ thru_hole circle (at 0.0000000000 0.5500000000 )(size 0.5000000000 0.5000000000)(drill 0.2)(layers *.Cu))
(model eec.models/Texas_Instruments_-_TPS25200DRVT.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
