(module Texas_Instruments-PW0016A-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 6464526C)
  (fp_text reference REF** (at -1.5 -3.45) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.9 -2.275) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.9 -1.625) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.9 -0.975) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.9 -0.325) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 5 smd roundrect (at -2.9 0.325) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 6 smd roundrect (at -2.9 0.975) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 7 smd roundrect (at -2.9 1.625) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 8 smd roundrect (at -2.9 2.275) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 9 smd roundrect (at 2.9 2.275) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 10 smd roundrect (at 2.9 1.625) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 11 smd roundrect (at 2.9 0.975) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 12 smd roundrect (at 2.9 0.325) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 13 smd roundrect (at 2.9 -0.325) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 14 smd roundrect (at 2.9 -0.975) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 15 smd roundrect (at 2.9 -1.625) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (pad 16 smd roundrect (at 2.9 -2.275) (size 1.5 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2222222222))
  (model eec.models/Texas_Instruments_-_MSP430FR2111IPW16R.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
