(module easyeda2kicad:MICRO-USB-TH_U255-051N-4BH73 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.58) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-TH_U255-051N-4BH73 (at 0 7.58) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 0.50 -1.30 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5000243999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -0.50 -0.65 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5000243999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.50 0.00 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5000243999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -0.50 0.65 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5000243999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 0.50 1.30 0.00) (size 0.90 0.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5000243999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at 0.28 -3.58 90.00) (size 0.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.39999919999999994 1.4500351999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at 0.28 3.58 90.00) (size 0.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.39999919999999994 1.4500351999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/U-D-M5DD-Y-1/U-D-M5DD-Y-1.3dshapes/MICRO-USB-TH_MICRO-USB-A14.wrl"
		(offset (xyz 0.280 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)