(module Connector_Coaxial:U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical (layer F.Cu) (tedit 64D93501)
  (descr "Hirose U.FL Coaxial https://www.hirose.com/product/en/products/U.FL/U.FL-R-SMT-1%2810%29/")
  (tags "Hirose U.FL Coaxial")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.475 -3.2) (layer F.SilkS))
  (pad 3 smd rect (at 0.475 -1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.05 0) (size 1.05 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.475 1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical.wrl
    (offset (xyz 0.4749999928262157 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
