(module UB-MC5BR3-SDWP604-4S-TF (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.052801) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_UB-MC5BR3-SDWP604-4S-TF_JST (at 0 3.052801) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 3.052801) (size 0.4572 1.2446) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.649999 3.052801) (size 0.4572 1.2446) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 3.052801) (size 0.4572 1.2446) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.649999 3.052801) (size 0.4572 1.2446) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 3.052801) (size 0.4572 1.2446) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.15 3.052801) (size 0.9398 1.2446) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.15 3.052801) (size 0.9398 1.2446) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4.6 6.402802) (size 1.2954 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.6 6.402802) (size 1.2954 0.9398) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -4.6 4.402811) (size 1.2954 1.3462) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 4.6 4.402811) (size 1.2954 1.3462) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0 6.602801) (size 2.0574 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 np_thru_hole circle (at 3.400001 5.452801) (size 0.8382 0.8382) (drill 0.8382) (layers))
  (pad 14 np_thru_hole circle (at -3.399999 5.452801) (size 0.8382 0.8382) (drill 0.8382) (layers))
)
