(module "UCLAMP0501PTCT" (layer F.Cu)
  (descr "UCLAMP0501P.TCT-4")
  (tags "TVS Diode (Uni-directional)")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "UCLAMP0501PTCT" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 -0.425 90) (size 0.500 0.660) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 0.425 90) (size 0.500 0.660) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
