(module Module:Arduino_Nano (layer F.Cu) (tedit 6988A11E)
  (descr "Arduino Nano, http://www.mouser.com/pdfdocs/Gravitech_Arduino_Nano3_0.pdf")
  (tags "Arduino Nano")
  (fp_text reference REF** (at 10.16 -10.16 180) (layer F.SilkS))
  (pad M thru_hole oval (at 27.94 -20.32 90) (size 4 4) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad M thru_hole oval (at -5.08 -20.32 90) (size 4 4) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad M thru_hole oval (at 27.94 0 90) (size 4 4) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad M thru_hole oval (at -5.08 0 90) (size 4 4) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at 15.24 -20.32 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 12.7 -20.32 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 10.16 -20.32 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 -20.32 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 5.08 -20.32 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 -20.32 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 20.32 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Module.3dshapes/Arduino_Nano_WithMountingHoles.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
