(module UG-2832HSWEG04 (layer F.Cu) (tedit 6298ADA7)
  (descr "OLED display with SSD1306 driver")
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.604) (layer F.SilkS))
  (fp_text value UG-2832HSWEG04 (at -8.128 3.048) (layer F.Fab))
  (pad 15 smd rect (at 12.711 -2.518) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 12.711 -1.868) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 12.711 -1.218) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 12.711 -0.568) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 12.711 0.082) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 12.711 0.732) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 12.711 1.382) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 12.711 2.032) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 12.711 2.682) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 12.711 3.332) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 12.711 3.982) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 12.711 4.632) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 12.711 5.282) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 12.711 5.932) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 12.711 6.582) (size 2.2 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
