(module "UJ20CHGMSMT1P16TR" (layer F.Cu)
  (descr "UJ20-C-H-G-MSMT-1-P16-TR-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "UJ20CHGMSMT1P16TR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd rect (at -3.200 -2.35 0) (size 0.600 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -2.400 -2.35 0) (size 0.600 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.250 -2.35 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.250 -2.35 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.250 -2.35 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.250 -2.35 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 3.200 -2.35 0) (size 0.600 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 2.400 -2.35 0) (size 0.600 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.750 -2.35 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.750 -2.35 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.750 -2.35 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.750 -2.35 0) (size 0.300 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -5.620 -1.2) (size 1.875 1.875) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 5.620 -1.2) (size 1.875 1.875) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -5.620 2.8) (size 2.430 2.430) (drill 1.62) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 5.620 2.8) (size 2.430 2.430) (drill 1.62) (layers *.Cu *.Mask))
)
