(module "UJ20CVGSMTP16TR65" (layer F.Cu)
  (descr "UJ20-C-V-G-SMT-P16-TR-65-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "UJ20CVGSMTP16TR65" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.290 -2.075 0) (size 0.600 1.020) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.290 -2.075 0) (size 0.600 1.020) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.290 2.075 0) (size 0.600 1.020) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.290 2.075 0) (size 0.600 1.020) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 np_thru_hole circle (at -3.750 -0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 np_thru_hole circle (at 3.750 -0) (size 0.75 0.75) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -2.750 -0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -1.250 -0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -0.750 -0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.250 -0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.250 -0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 0.750 -0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.250 -0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.750 -0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 2.750 0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 1.250 0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 0.750 0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.250 0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.250 0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -0.750 0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -1.250 0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -2.750 0.805 0) (size 0.300 0.690) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model UJ20-C-V-G-SMT-P16-TR-65.stp
    (at (xyz 0 0 0.23622047244094))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
