(module UJC-HP2-3-SMT-TR (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.069501) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN6_UJC-HP2_CUD (at 0 -3.069501) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad B12 smd rect (at -2.5 -3.069501) (size 0.8128 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -1.5 -3.069501) (size 0.762 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -0.499999 -3.069501) (size 0.7112 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 0.499999 -3.069501) (size 0.7112 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.5 -3.069501) (size 0.762 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.5 -3.069501) (size 0.8128 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -4.320002 -2.779502) (size 0.9906 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 4.320002 -2.779502) (size 0.9906 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -4.320032 1.020498) (size 0.9906 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 4.320032 1.020498) (size 0.9906 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S_1_H1 np_thru_hole circle (at -4.320032 -3.071601) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.6096) (layers))
  (pad S_1_H2 np_thru_hole circle (at -4.320032 -2.487401) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.6096) (layers))
  (pad S_2_H1 np_thru_hole circle (at 4.32 -3.071601) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.6096) (layers))
  (pad S_2_H2 np_thru_hole circle (at 4.32 -2.487401) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.6096) (layers))
  (pad S_3_H1 np_thru_hole circle (at -4.320032 0.728398) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.6096) (layers))
  (pad S_3_H2 np_thru_hole circle (at -4.320032 1.312598) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.6096) (layers))
  (pad S_4_H1 np_thru_hole circle (at 4.320032 0.728398) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.6096) (layers))
  (pad S_4_H2 np_thru_hole circle (at 4.320032 1.312598) (size 0.6096 0.6096) (drill 0.6096) (layers))
)
