(module easyeda2kicad:ULBF-4_L9.6-W8.6-P5.20-LS10.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.620000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value ULBF-4_L9.6-W8.6-P5.20-LS10.0-BL (at 0 8.620000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at -2.54 -4.62 0.00) (size 1.80 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.54 -4.62 0.00) (size 1.80 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.54 4.62 0.00) (size 1.80 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 4.62 0.00) (size 1.80 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ULBF510/ULBF510.3dshapes/ULBF-4_L9.6-W8.6-P5.20-LS10.0-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)