(module easyeda2kicad:SOP-18_L11.4-W7.6-P1.27-LS10.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.96) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOP-18_L11.4-W7.6-P1.27-LS10.6-BL (at 0 8.96) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -5.08 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -3.81 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -2.54 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -1.27 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.00 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.27 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 2.54 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 3.81 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 5.08 4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd oval (at -5.08 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd oval (at -3.81 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -2.54 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -1.27 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at 0.00 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at 1.27 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 2.54 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 3.81 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 5.08 -4.96 0.00) (size 0.63 1.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ULN2803AD/ULN2803AD.3dshapes/SOP-18_L11.5-W7.5-H2.5-LS10.3-P1.27.wrl"
		(offset (xyz 0.050 -0.120 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)