(module "UMPT02025LVSWMTR" (layer F.Cu)
  (descr "UMPT-02-02.5-L-V-S-W-M-TR")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 0.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "UMPT02025LVSWMTR" (at 0.000 0.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.000 -0 0) (size 1.250 3.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.000 -0 0) (size 1.250 3.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W1 thru_hole circle (at -5.800 -0.3) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad W2 thru_hole circle (at -5.800 1.7) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad W3 thru_hole circle (at 5.800 1.2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad W4 thru_hole circle (at 5.800 -0.8) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model UMPT-02-02.5-L-V-S-W-M-TR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
