(module easyeda2kicad:USB-C-SMD_TYPE-C-USB3.1-01 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.74) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-C-SMD_TYPE-C-USB3.1-01 (at 0 6.74) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A1 smd rect (at -2.20 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A2 smd rect (at -1.80 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A3 smd rect (at -1.40 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A4 smd rect (at -1.00 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A5 smd rect (at -0.60 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A6 smd rect (at -0.20 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A7 smd rect (at 0.20 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A8 smd rect (at 0.60 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A9 smd rect (at 1.00 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A10 smd rect (at 1.40 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A11 smd rect (at 1.80 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A12 smd rect (at 2.20 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B1 smd rect (at 3.40 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B2 smd rect (at 3.00 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B3 smd rect (at 2.60 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B10 smd rect (at -2.60 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B11 smd rect (at -3.00 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B12 smd rect (at -3.40 -2.74 0.00) (size 0.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd rect (at 3.91 -2.74 0.00) (size 0.40 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd rect (at -3.91 -2.74 0.00) (size 0.40 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B4 thru_hole circle (at 2.00 -1.86 0.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.39999919999999994))
	(pad B5 thru_hole circle (at 1.20 -1.86 0.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.350012))
	(pad B6 thru_hole circle (at 0.40 -1.86 0.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.350012))
	(pad B7 thru_hole circle (at -0.40 -1.86 0.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.350012))
	(pad B8 thru_hole circle (at -1.20 -1.86 0.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.350012))
	(pad B9 thru_hole circle (at -2.00 -1.86 0.00) (size 0.55 0.55) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.350012))
	(pad 26 thru_hole oval (at -5.55 -2.31 0.00) (size 1.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 1.9000215999999999))
	(pad 26 thru_hole oval (at 5.55 -2.31 0.00) (size 1.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 1.9000215999999999))
	(pad 26 thru_hole oval (at -5.55 2.74 0.00) (size 1.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 1.9000215999999999))
	(pad 26 thru_hole oval (at 5.55 2.74 0.00) (size 1.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9000235999999999 1.9000215999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/USB 3.1 TYPE C 沉板短体 DIP+SMT母座7.95L 耐高温/USB 3.1 TYPE C 沉板短体 DIP+SMT母座7.95L 耐高温.3dshapes/USB-C-SMD_TYPE-C-USB3.1-01.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.900 2.400))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)