(module easyeda2kicad:USB-TH_XUNPU_USB-301WD-ARW (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-TH_XUNPU_USB-301WD-ARW (at 0 5.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.50 -0.25 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.00 -0.25 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.00 -0.25 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 4 thru_hole circle (at 3.50 -0.25 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 5 thru_hole circle (at 4.00 -1.75 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 6 thru_hole circle (at 2.00 -1.75 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 7 thru_hole circle (at 0.00 -1.75 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 8 thru_hole circle (at -2.00 -1.75 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 9 thru_hole circle (at -4.00 -1.75 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.700024))
	(pad 10 thru_hole circle (at -6.57 1.75 0.00) (size 3.20 3.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3000207999999995))
	(pad 11 thru_hole circle (at 6.57 1.75 0.00) (size 3.20 3.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3000207999999995))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/USB-301WD-ARW/USB-301WD-ARW.3dshapes/USB-TH_XUNPU_USB-301WD-ARW.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -5.280 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)